**4. Tekniske brannverntiltak**

|  |  |
| --- | --- |
| Veiledning | Hvilke tekniske brannverntiltak som er valgt for bygget avhenger av hvilken byggteknisk forskrift bygning(ene) ble prosjektert i henhold til, byggets størrelse og antall etasjer, samt eventuelle senere ombygginger. Man finner svar på dette i gjeldene brannkonsept, eventuelt tilstandsvurdering utført av en brannvernrådgiver. Boligselskapets egen risikovurdering kan ha pekt på risikoforhold som har medført valg av ytterligere tekniske brannverntiltak for bygning(ene).  Eksempler på tekniske brannverntiltak er felles brannalarmanlegg, røykvarslere, brannslokkeutstyr, sprinkleranlegg, røykventilasjon, automatiske dørlukkere, ledelys, skilting, automatiske døråpnere med batteripakker, vannuttak for brannvesen i høye bygg, brannhydrant(er) på utside av bygning m.m.  Hensikten med dette avsnittet er å gi en oversikt over hvilke branntekniske tiltak som finnes i bygningen(e). I tillegg å kunne samle dokumentasjon for de enkelte tiltakene bak dette skillearket.  Se egen oversikt som kan fylles ut på neste side.  Vi anbefaler at dokumentasjon for de branntekniske tiltakene arkiveres digitalt i arkivet i BevarHMS i tillegg til bak dette skillearket. For mer informasjon se HMS-håndbok i BevarHMS. |

|  |  |
| --- | --- |
| Merknad |  |